
  湖南省交通规划勘察设计院有限公司  申请测绘资质
主要信息公开表（试行）
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
	单位名称
	湖南省交通规划勘察设计院有限公司

	单位性质
	国有企业

	注册地址
	长沙市望城区月亮岛路一段598号

	法定代表人
	向建军

	已有资质等级类别
	甲级：工程测量、测绘航空摄影、海洋测绘；

乙级：大地测量、测绘航空摄影、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务

	申请资质等级类别
	甲级：工程测量、测绘航空摄影、海洋测绘；
乙级：大地测量、摄影测量与遥感、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、导航电子地图制作、互联网地图服务


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	马永平
	男
	43
	/

	2
	张少伟
	男
	39
	/

	3
	肖  列
	男
	45
	/

	4
	金雪汉
	男
	56
	/

	5
	孙  攀
	男
	41
	#

	6
	瞿  波
	男
	37
	#

	7
	袁丰波
	男
	39
	#

	8
	肖  斐
	男
	30
	#

	9
	辛  杰
	男
	37
	#

	10
	刘志勇
	男
	58
	#

	11
	陈  斌
	男
	58
	#

	12
	曾宏
	男
	58
	#

	13
	肖远平
	男
	50
	#


	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	唐育林
	男
	28
	/

	2
	朱佳琳
	女
	27
	/

	3
	刘亦凡
	男
	31
	/

	4
	方飞跃
	男
	56
	/

	5
	刘  学
	男
	39
	/

	6
	秦世军
	男
	59
	/

	7
	谢立翔
	男
	37
	/

	8
	文  亮
	男
	42
	/

	9
	邵玉胜
	男
	32
	/

	10
	兰  斌
	男
	38
	/

	11
	龙海潮
	男
	50
	/

	12
	孙  宇
	男
	43
	#

	13
	谭俊瑜
	男
	41
	#

	14
	蒋英杰
	男
	37
	#


	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	潘毓东
	男
	26
	/

	2
	张子偕
	女
	27
	/


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	徐萌倩
	女
	28
	测绘科学与技术

	2
	邓丁杰
	男
	38
	公路与桥梁工程

	3
	何立志
	女
	47
	公路与桥梁

	4
	龙海滨
	男
	54
	道路与桥梁隧道工程

	5
	李  瑜
	男
	57
	公路与桥梁

	6
	李  文
	男
	35
	电子计算机

	7
	赵云威
	男
	41
	公路桥梁与隧道

	8
	曾小威
	男
	54
	公路与桥梁

	9
	周戏浪
	女
	34
	城市规划

	10
	赵玉宝
	男
	50
	水工环地质

	11
	王  焱
	男
	41
	道路与桥梁隧道工程

	12
	彭凌星
	男
	39
	公路桥梁与隧道

	13
	谢  㑇
	女
	53
	地质试验测试

	14
	肖  燕
	女
	49
	公路与桥梁

	15
	任  会
	男
	47
	公路与桥梁

	16
	陈志良
	男
	49
	公路与桥梁

	17
	马德青
	男
	51
	水工环地质

	18
	刘  涛
	男
	54
	公路与桥梁

	19
	邬远明
	男
	44
	水工环地质

	20
	刘  伟
	男
	52
	公路与桥梁

	21
	龚道平
	男
	57
	水工环地质

	22
	党  娜
	女
	44
	公路桥梁与隧道

	23
	何正平
	男
	55
	公路与桥梁


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	天宝sps986
	6

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	天宝光谱精仪SP60
	6

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	南方 银河1
	6

	4
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TM50  
	1

	5
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝电子水准仪DINI03
	1

	6
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	7
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝电子水准仪DINI03
	1

	8
	无人飞行测量采集系统
	大鹏无人机系统CW-10
	1

	9
	无人飞行测量采集系统
	经纬 M600
	1

	10
	专业测绘航摄仪及其他测绘传感器
	飞马智能D2000S+D-CAM3000
	1

	11
	专业测绘航摄仪及其他测绘传感器
	飞马D20+DV-LiDAR22
	1

	12
	摄影测量系统
	PIX4Dmapper
	1

	13
	摄影测量系统
	大疆智图
	1

	14
	摄影测量系统
	中测智绘Mirauge3D
	1

	15
	摄影测量系统
	天际航DP-Moderler
	1

	16
	遥感图像处理系统
	飞马无人机管家
	2

	17
	地下管线探测仪
	Radiodetection RD8000
	1

	18
	侧扫声呐
	EdgeTech4125i
	1

	19
	测深仪
	海鹰HY1601
	2

	20
	测深仪
	申海达HD310
	2

	21
	测深仪
	中海达测深HD310
	1

	22
	测深仪
	中海达超声波测深仪HD-MAX
	1

	23
	测深仪
	BlueSounder T200
	1

	24
	声速仪
	海鹰HY1200
	1

	25
	水位计
	KELLER DCXA-22
	1

	26
	水位计
	JMCJ-1004
	1

	27
	水位计
	SZYL-BXXB
	1

	28
	验流计
	FlowQuest600-AFA
	1

	29
	验流计
	RiverRayADCP测流系统
	1

	30
	多波束测深系统
	海鹰Reson T50-P
	1

	31
	地理信息处理软件
	ArcCIS桌面软件标准板-单机许可
	1

	32
	地理信息处理软件
	ArcGIS地理信息系统软件
	1

	33
	地理信息系统平台软件
	ArcGIS企业级平台软件标准板套件
	1

	34
	数据服务器
	DELL T3660
	1

	35
	数据服务器
	DELL presision7560
	1

	36
	外业数据采集设备（定位精度≤10m）
	HI·TARGET Qmini A7
	1

	37
	外业数据采集设备（定位精度≤10m）
	集思宝UNIStrongMG758
	2

	38
	外业数据采集设备（定位精度≤10m）
	北斗 QpadX8(CM)
	2

	39
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS60  
	1


四、测绘业绩

	序号
	项目名称
	基本情况

（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业

类别
	测绘金额

(万元）
	验收机构

	1
	G6025 洞口至天柱（湘黔界）高速公路DTSJ02标段初步勘察设计
	第 DTSJ02 标段由绥宁北停车区东侧至金竹互通东侧（含绥宁北停车区、不含金竹互通），长约 45 km，公路等级为 高速公路 ，设计速度为 120km/h ，路基宽度为 34 米。 测绘内容涵盖控制测量、地形图测绘、航空测绘、断面测量
	2025-03-03
	测绘航空摄影
	1076.2800
	湖南省交通运输厅规划与项目办公室

	2
	沅水浦市至泸溪航段浅滩航道应急抢通工程项目施工图勘察设计服务
	结合鱼潭枢纽布置，对鱼潭枢纽坝下至泸溪段航道进行疏浚清礁工程，解决该段滩险碍航问题，改善通航条件。测量要求如下： ①滩险处测量比例1:1000、其余河段测量比例1:2000，国家大地2000坐标系，1985国家高程基准； ②滩险处测量流量断面； ③比降测量按等外水准施测； ④要求提交数字化地形图、测绘成果报告。 依据上传的费用计算表，核减调遣费3000元后为342716.45元
	2025-07-28
	海洋测绘
	34.2700
	湖南省常德航道事务中心

	3
	G60沪昆高速娄底至洞口段扩容工程G60LDSJ01标段初步勘察设计
	G60LDSJ01 标段为娄底枢纽互通(老路桩号 K1156+350)至邵水三桥东侧(老路桩号 K1238+300)段，里程约 82 公里，公路等级为高速公路，设计速度为120km/h,路基宽度为 42m（双向四车道改为双向八车道）。 测绘内容涵盖控制测量、地形图测量、航空测绘。 根据联合体协议书，我司承担路段为K1213+300至K1238+300共计25公里，依工作量计算说明，我方实际测绘面积为25公里乘以400米宽=10平方公里，机载激光扫描单价为31440元每平方公里，故我司机载激光扫描测绘金额为31.44万元。因倾斜摄影实景三维模型工作量未在联合体协议中标注承担方，此处不计算金额
	2024-08-15
	测绘航空摄影
	31.4400
	湖南省交通运输厅规划与项目办公室

	4
	G6025 洞口至天柱（湘黔界）高速公路DTSJ02标段初步勘察设计
	第 DTSJ02 标段由绥宁北停车区东侧至金竹互通东侧（含绥宁北停车区、不含金竹互通），长约 45 km，公路等级为 高速公路 ，设计速度为 120km/h ，路基宽度为 34 米。 测绘内容涵盖控制测量、地形图测绘、航空测绘、断面测量
	2025-02-28
	测绘航空摄影
	415.2000
	湖南省交通运输厅规划与项目办公室

	5
	沅水洪江至辰溪航道建设工程勘察设计
	本工程内容主要包括：按内河 IV（3）级航道标准整治洪江市黔城（舞水入沅水河口）至 辰溪下游 750 米 180km 航道；改建洪江枢纽船闸，配套建设航道站房、锚地管理区、海事执法 设施工程及支持保障系统。 航道工程：航道工程：按 IV（3）级航道标准整治洪江市舞水河口至辰溪县大洑潭枢纽下游 750m 处 180km 航道，航道尺度为：1.9m×50m×330m（水深×航宽×弯曲半径），航道通航保证率为 95%；航段需要整治的滩险有 8 个，包括 1 处枢纽下游引航道整治，挖槽依据深泓线进行布置，主要整治方案为疏浚、炸礁。 船闸工程：按 1000 吨级标准改建洪江枢纽船闸，船闸有效尺度为 215m×23m×4m（长×宽×门槛水深）。 作业内容包括航道测量、 站房、锚地及工作码头测量、筑坝、护坡及护岸测量、水文测量。
	2025-12-29
	海洋测绘
	594.3500
	湖南省水运建设投资有限公司

	6
	G60沪昆高速娄底至洞口段扩容工程G60LDSJ02标段初步勘察设计
	G60LDSJ02 标段为邵水三桥东侧(老路桩号 K1238+300)至大水枢纽互通(老路桩号 K1330+600)段，长约 92km，公路等级为高速公路，设计速度为 120km/h，路基宽度为 42m（双向四车道改为双向八车道）。 测绘内容涵盖控制测量、地形图测量、航空测绘。
	2024-08-15
	测绘航空摄影
	174.1100
	湖南省交通运输厅规划与项目办公室

	7
	2025年度省管航道专项养护-株洲枢纽至株洲一桥航段（辰洲滩、渌口滩、辽洲滩、错石滩）整治工程勘察设计合同
	1、按规定测量辰洲滩、渌口滩、辽洲滩、错石滩水下地形图及水文相关作业； 2、完成跨河桥梁及沿线电线电缆实地测量工作； 3、提交数字地形图、水文资料及测绘成果报告。 依据上传的费用清单，测绘金额仅计算河道地形测量、水文测量及断面流速流量测量费用，共计404371元。
	2025-08-25
	海洋测绘
	40.4300
	湖南省衡阳航道事务中心

	8
	湖南省益阳航道事务中心洪家港滩、罗公桥滩、姑嫂树航道专项养护工程测量
	1、按规定测量益阳航道事务中心洪家港滩、罗公桥滩、姑嫂树航道专项养护工程区域1：1000陆域和水域地形图各2.50km2、1.94km，水位观测2组.日，比降测量21点； 2、提交1：1000数字地形图及测绘成果报告。 依据上传的费用清单，预算总价核减调遣费、租船费后为235653元，75折计算后测绘金额为176740元
	2024-03-27
	海洋测绘
	17.6700
	湖南省益阳航道事务中心


五、体系制度要求

	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	符合

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	符合

	
	配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	符合

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	符合

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	符合

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	符合

	
	7.配置红黑电源。
	符合

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	符合

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合
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