

 岳阳县建设规划勘测设计院有限公司 测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
（仅填写非涉密信息）






一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	岳阳县建设规划勘测设计院有限公司

	单位性质
	国有企业

	注册地址
	岳阳县兴荣路43号

	法定代表人
	丁辉杰

	资质等级类别
	乙级：工程测量










二、专业技术人员
	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	王  刚
	男
	36
	/

	2
	胡  超
	男
	34
	/


















	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	曾云峰
	男
	39
	/

	2
	任  涛
	男
	31
	/




















	测绘相关专业技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	许  滔
	男
	30
	国土空间规划

	2
	廖  辉
	男
	29
	工程施工与概率算

	3
	钟灿强
	男
	34
	道路与桥梁隧道工程

















三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测T12pro
	1

	2
	全站仪（不低于2秒级精度）
	拓普康GTS-1002
	2

	3
	水准仪（不低于S1级精度）
	南方DL-2007
	1










四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况
（项目地点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额
（万元）
	验收时间
（据实填写）
	验收机构
（据实填写）

	1
	岳阳市殡仪馆现有建筑物竣工规划条件核实测量服务合同
	岳阳市殡仪馆位于岳阳县新开镇，规划用地面积49032.82平方米，规划总建筑面积11163.05平方米，建筑物加构筑物一起16栋。
本项目地块位于岳阳县新开镇茅栗村湘北大道西侧，项目内建筑高大密集，局部正在施工，内部通视条件较差，整体测绘条件一般，我们采用以 GNSS定位仪进行图根点埋设、全站仪碎部点采集的方案进行数据采集、南方CASS软件数字化成图
	工程测量
	9.2700
	2026-09-25
	岳阳市城运福园殡仪服务有限公司

	2
	岳阳县渔民安置小区老旧小区改造配套基础设施建设项目测量服务合同
	项目位于岳阳县渔民安置小区，按业主要求实际测量面积约0.2平方千米，按国家标准1:500比例尺出图。我们采用以 GNSS定位仪进行图根点埋设、全站仪碎部点采集的方案进行数据采集、南方CASS软件数字化成图。
	工程测量
	3.0000
	2026-07-20
	岳阳县住房和城乡建设局项目服务中心

	3
	岳阳县老城区智慧停车场建设项目（一期）
	项目位于岳阳县老城区，包含城北、文胜等15个停车场及周边地形测量，我们采用以 GNSS定位仪进行图根点埋设、全站仪碎部点采集的方案进行数据采集、南方CASS软件数字化成图。
	工程测量
	34.1800
	2026-03-05
	岳阳县住房和城乡建设局

	4
	观澜郡二期（6-8#）竣工规划核实测绘服务
	项目位于岳阳县麻塘片，观澜郡小区二期、6-8#两栋建筑规划条件核实，规划建筑面积48030.36平方米，建筑高大密集，局部正在施工，内部通视条件较差，整体测绘条件一般，我们采用以 GNSS定位仪进行图根点埋设、全站仪碎部点采集的方案进行数据采集、南方CASS软件数字化成图。
	工程测量
	5.0000
	2026-02-27
	岳阳富华恒升置业有限公司

	5
	岳阳县荣湾湖综合治理工程土方工程测量服务
	项目位于岳阳县荣湾湖，测量面积为0.4平方千米，为湖底清淤工程土方测量；测区视野开阔、无任何遮挡，我们采用华测RTK链接湖南CORS系统采集外业数据，内业采用南方cass9.1制图并计算土方量
	工程测量
	6.1400
	2026-02-25
	岳阳县鹿角区域发展服务中心

	6
	岳阳县东洞庭湖流域新垅港水环境综合治理项目
	项目位于岳阳县东洞庭湖流域新垅港，测量面积约0.1平方千米；测区视野开阔、无任何遮挡，我们采用华测RTK链接湖南CORS系统采集外业数据，内业采用南方cass9.1制图，按国家规范1:500标准比例尺出图
	工程测量
	1.0000
	2025-12-21
	岳阳县住房和城乡建设局

	7
	德沁路（兴吴-荣鹿路）、大成路（景详-德沁路）景详路（学院-向阳巷）道路工程、荣湾湖综合治理项目详勘勘测测绘服务
	项目位于岳阳县荣湾湖，包含周边三条道路及整个湖区；测区面积超1.5平方千米，测区视野开阔、无任何遮挡，我们采用华测RTK链接湖南CORS系统采集外业数据，内业采用南方cass9.1制图，按国家规范1:500标准比例尺出图
	工程测量
	28.0700
	2025-12-06
	岳阳百利勘测科技有限公司

	8
	岳阳高新技术产业园区扩区咨询服务项目测绘服务
	项目位于岳阳高新技术产业园区，测区面积约4.8平方千米，测区内建筑高大密集，局部正在施工，内部通视条件较差，整体测绘条件一般，我们采用以 GNSS定位仪进行图根点埋设、全站仪碎部点采集的方案进行数据采集、南方CASS软件数字化成图。
	工程测量
	9.5000
	2025-12-05
	岳阳高新技术产业园区管理委员会

	9
	岳阳县高新开发区2025度续发、2026年度第一批次争资项目测绘、用地矢量图服务
	项目位于岳阳县高新开发区、测区面积约1平方千米，含矢量图制作。测区建筑高大密集，局部正在施工，内部通视条件较差，整体测绘条件一般，我们采用以 GNSS定位仪进行图根点埋设、全站仪碎部点采集的方案进行数据采集、南方CASS软件数字化成图。
	工程测量
	9.4000
	2025-11-30
	岳阳高新技术产业园区管理委员会

	10
	荣湖城二期规划条件核实测绘服务
	项目位于岳阳县荣家湾镇荣湖城小区，规划条件核实测绘建筑两栋，规划建筑面积34474.74平方米，地下建筑面积15505.92平方米。项目测区建筑高大密集，局部正在施工，内部通视条件较差，整体测绘条件一般，我们采用以 GNSS定位仪进行图根点埋设、全站仪碎部点采集的方案进行数据采集、南方CASS软件数字化成图。
	工程测量
	9.0000
	2025-11-23
	岳阳市万家居房地产开发有限公司

	11
	岳阳县春风大道拓改工程
	项目位于岳阳县麻塘片，道路长度约1公里，测量范围为道路周边五十米范围；道路周边建筑高大密集，局部正在施工，内部通视条件较差，整体测绘条件一般，我们采用以 GNSS定位仪进行图根点埋设、全站仪碎部点采集的方案进行数据采集、南方CASS软件数字化成图，道路区域视野开阔则采用华测RTK链接湖南CORS采集外业数据。
	工程测量
	7.5400
	2025-11-17
	岳阳县城市建设投资经营有限责任公司

	12
	岳阳县高新开发区生物质综合利用一体化项目用地土方平整工程测绘、设计服务
	项目位于岳阳县黄沙街，测量面积约0.2平方千米。测区视野开阔、无任何遮挡，我们采用华测RTK链接湖南CORS系统采集外业数据，内业采用南方cass9.1制图并计算土方量
	工程测量
	7.3000
	2025-11-10
	岳阳高新技术产业园区管理委员会

	13
	洞庭湖流域新墙河（新墙大桥下游段）水环境综合 治理工程测绘服务
	项目位于洞庭湖流域新墙河（新墙大桥下游段），全长约24公里，包含河道、河道两侧大堤及沿岸两个居民点。测区视野开阔、无任何遮挡，我们采用华测RTK链接湖南CORS系统采集外业数据，内业采用南方cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	66.0000
	2024-12-25
	湖南盛佳荣新投资集团有限公司

	14
	向红社区9634小区背街小巷工程测绘服务
	项目位于向红社区9634小区，测量面积约0.1平方千米，为小区内部道路市政工程测量；测区内房屋密集，通视性较差，采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	0.9000
	2024-12-24
	岳阳县住房和城乡建设局

	15
	岳阳高新技术产业园区长湖污水处理厂地形测量及土方平衡计算服
	项目位于长湖洪山洞，测量面积约0.1平方千米。测区视野开阔、无任何遮挡，我们采用华测RTK链接湖南CORS系统采集外业数据，内业采用南方cass9.1制图并计算土方量
	工程测量
	5.6200
	2024-12-18
	岳阳高新技术产业园区管理委员会

	16
	岳阳县三级冷链物流中心市场东侧市政设计测量
	项目位于岳阳县月西居委会，测量面积约0.01平方公里。测区视野开阔、无任何遮挡，我们采用华测RTK链接湖南CORS系统采集外业数据，内业采用南方cass9.1制图、按国家规范1:500比例尺出图
	工程测量
	6.0000
	2024-12-11
	岳阳县乐盛实业有限公司

	17
	葛洲坝污水处理厂-厂外提升泵站工程、 岳阳县城北、城中片区燃气管道老化更新项目 岳阳县公安局交警大队老旧小区改造配套基础设施建设项目
	项目包含四个子项目，包含市政工程测绘、管道测绘等内容。测区内房屋密集，通视性较差，采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	4.8000
	2024-12-07
	岳阳县住房和城乡建设局

	18
	岳阳县政府机关家属小区东西院、商苑大世界片区、 职业中专小区、 第二中学家属区及老干小区老旧小区配套基础设施建设项目一期
	项目包含岳阳县政府机关家属小区东西院、商苑大世界片区、 职业中专小区、 第二中学家属区及老干小区老旧小区配套基础设施建设项目等五个子项目，主要为五个老旧小区现状测绘，测区建筑密集，通视性较差，采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图。
	工程测量
	9.0000
	2024-12-07
	岳阳县住房和城乡建设局

	19
	岳阳县公安局院内游园绿化提质工程 岳阳县大唐李小游园景观测绘服务
	项目位于岳阳县公安局、大堂李，为绿化游园提质改造工程测绘，测区内建筑密集、树木茂盛，通视性较差。采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	2.0400
	2024-11-13
	岳阳县住房和城乡建设局

	20
	岳阳高新技术产业园区第二批次零星项目测绘服务
	合同包含六个零星子项目，均位于岳阳县工业园区内，主要为市政工程配套设施建设工程测绘；测区内厂房高大密集、通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	6.2000
	2024-09-04
	岳阳高新技术产业园区管理委员会

	21
	岳阳高新技术产业园区第一批次零星项目测绘服务
	合同包含3个零星子项目，均位于岳阳县工业园区内，主要为市政工程配套设施建设工程测绘；测区内厂房高大密集、通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	9.1000
	2024-08-10
	岳阳高新技术产业园区管理委员会

	22
	公路养护中心规划竣工保障房验收
	项目位于岳阳县公路养护站内，为其单位保障房规划条件核实测绘。测区内建筑密集、通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	0.7600
	2024-06-24
	岳阳县公路建设和养护中心

	23
	天鹅北路（城北路-樟树潭）主污水管网，岳阳县西片区排水管网，天鹅中路（农业银行段）排水管网改造工程，岳阳县公安局院内人行通道（临明德小学），岳阳县新长征小学北侧城市公园，贺坪路道路新建工程，青山路提质改造道路，农贸市场规划路道路新建工程
	合同包含九个零星子项目，均位于岳阳县城区，为市政配套工程测绘。测区内房屋建筑高大密集、通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	9.7500
	2023-12-30
	岳阳县住房和城乡建设局

	24
	天欣陶瓷新增用地测量及土方计算、许广高速出口北地块地形补测及土方计算工程测绘服务
	合同包含两个子项目，均位于岳阳县工业园区内，主要为项目用地现状工程测绘及土方计算；测区内树木茂盛、高大、通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	9.5800
	2023-12-29
	岳阳高新技术产业园区管理委员会

	25
	岳阳高新技术产业园区七期2021年第十九批次用地（胜利水库南地块）现状竣工测量及竣工报告工程测绘服务
	项目位于岳阳县高新技术产业园区，为项目用地平整后土方复核工程测量。测区地形平坦、事业开阔，无任何遮挡物，采用华测RTK链接湖南CORS直接进行碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	4.5100
	2023-12-24
	岳阳高新技术产业园区管理委员会

	26
	新开镇万金路道路新建工程等14个项目工程测量
	合同包含14个零星子项目，分别位于荣家湾镇、新开镇，主要为市政基础配套设施工程测绘。测量内容包含市政道路测量、施工放样等。测区基本都在乡镇、街道，房屋比较密集、通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	40.8900
	2023-12-20
	岳阳县住房和城乡建设局

	27
	张谷英后峦水库现状测绘
	项目位于岳阳县张谷英后峦水库，测量面积约0.2平方千米，为野外山区地形测绘。测区内有小型水库、茂密低矮树木，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	1.5000
	2023-12-17
	岳阳县张谷英管理处

	28
	洞庭美域厚秀广场项目规划竣工测量
	项目位于岳阳县麻塘片、为洞庭美域厚秀广场项目规划条件核实工程测绘。项目为单独高大建筑、周边紧邻建筑密集小区，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	2.6400
	2023-12-15
	岳阳弘庭置业有限公司

	29
	青山路党群服务中心口袋公司、岳阳县荣湾湖流域水环境综合治理工程一期荣湾湖周边岸线生态修复工程
	项目均位于岳阳县荣湾湖周边，为野外地形测绘。测区地势平坦、视野开阔，无任何遮挡；采用华测RTK链接湖南CORS直接进行碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	9.6900
	2023-12-13
	岳阳县鹿角区域发展服务中心

	30
	毛田镇小港、八斗居民点现状测量
	项目位于岳阳县毛田镇，为小港、八斗两个居民点现状地形测绘。测区内多为两层民房、较为密集、通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	1.0000
	2023-11-27
	岳阳县公田镇人民政府

	31
	德沁路（兴吴路-荣鹿公路）、大成路（景祥路-德沁路）、景祥路（学院路-向阳巷）道路工程测绘服务
	项目位于岳阳县鹿角片，包含三条道路设计的地形、纵横断面测量。测区内山林密集、通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	7.3100
	2023-11-15
	岳阳县鹿角区域发展服务中心

	32
	鹿角汗水坡挡土墙及边坡设计工程测绘服务
	项目位于岳阳县鹿角片，为鹿角汗水坡挡土墙及边坡设计工程测绘。测区树林高大茂密，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图。
	工程测量
	4.0200
	2023-11-15
	岳阳县鹿角区域发展服务中心

	33
	岳阳县鹿角区域发展服务中心汗水坡土方测量和计算
	项目位于岳阳县鹿角片，测区面积约0.3平方千米，测区内山林茂密、通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS直接碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图，并按要求计算土方量。
	工程测量
	19.0800
	2023-11-15
	岳阳县鹿角区域发展服务中心

	34
	公田镇铁山村居民点土石方测量
	项目位于公田镇铁山村，为该村居民点风险排查工程土方测量。测区面积较小，但地形陡峭、狭窄，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，并按要求计算土石方量.
	工程测量
	1.5000
	2023-10-11
	岳阳县公田镇人民政府

	35
	中洲乡宝塔党群文化广场地形测量
	项目位于岳阳县中洲乡宝塔，为中洲乡宝塔党群文化广场野外地形测量。测区濒临湖泊，人员通过性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	7.0000
	2023-09-26
	岳阳县中洲乡人民政府

	36
	中洲砂石方测量
	项目位于岳阳县中洲乡，为中洲砂厂积存砂石测量并计算土方；测区范围较小、通视性较好，但沙堆软散、人员不易登攀；故采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图并按要求计算砂石方量。
	工程测量
	0.8000
	2023-08-13
	岳阳微水建设开发有限公司

	37
	岳阳高新技术产业园区六期扩园区域土方等五个项目工程测绘服务
	项目包含五个零星子项目，均位于岳阳县工业园区，测绘内容包含地形测绘、户型测绘及土方计算。测区山林茂密，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	40.1500
	2023-08-07
	岳阳高新技术产业园区管理委员会

	38
	湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司棚户区改造工程规划验收
	项目位于岳阳县九六三四生活区、为棚户区改造工程项目规划条件核实工程测绘。项目规划建筑19栋，规划建筑面积58834平方米。测区为人口生活密集小区，建筑多为7层，较为密集，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	14.0000
	2023-05-19
	湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司棚改工程指挥部

	39
	岳阳县黄沙街派出所地块土石方测绘
	项目位于岳阳县黄沙街，为新建派出所用地内土方处置方量测绘。测区树林高大茂密，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	2.5000
	2023-01-21
	岳阳县公安局

	40
	岳阳县公安局业务用房地块土石方测绘
	项目位于岳阳县，紧邻长丰路，为县公安局用地内土石方测绘。测区内空旷、紧邻学校、建筑较为密集且处于施工中，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	3.0500
	2023-01-21
	岳阳县公安局

	41
	岳阳县土地综合整治中心（2018年第一批次补充耕地项目现场耕种航测服务）
	项目位于岳阳县各乡镇，主要为岳阳县土地综合整治中心耕地项目现场耕种情况进行无人机视频与照片取证。
	工程测量
	18.0000
	2023-01-11
	岳阳县土地综合整治中心

	42
	御花苑项目规划竣工验收测绘
	项目位于岳阳县，为御花园项目规划条件核实工程测绘。项目规划建筑共7栋，规划建筑面积58319平方米。测区为人口密集小区，建筑多为高层，较为密集，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	13.0000
	2022-12-28
	岳阳市宏乔置业有限公司

	43
	岳阳县荣家湾镇21座垃圾站勘测服务
	项目位于岳阳县荣家湾镇，为城区21座垃圾站现状工程测绘。城区垃圾站多位于人口密集区、周边建筑复杂，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	8.0000
	2022-09-10
	岳阳县市容环境卫生服务中心

	44
	观澜郡二期（1-4#）竣工规划核实
	项目位于岳阳县麻塘片、为观澜郡二期（1-4#）4栋建筑的规划条件核实工程测绘。测区为人口密集小区，建筑密集且高大，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	13.2100
	2022-08-20
	岳阳富华恒升置业有限公司

	45
	2021年新开镇政府测绘项目
	合同包含四个零星子项目，均位于岳阳县新开镇。四个项目均为土石方工程测绘。测区高差较大、人员不易到达；故采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	6.0000
	2022-07-17
	岳阳县新开镇人民政府

	46
	岳阳县高新技术产业园零星工程测绘
	合同包含零星子项目8个，均位于岳阳县高新技术产业园区。项目内容主要包含野外地形测量、市政道路测量、土石方计算等。测区为厂区，建筑较为密集，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	9.8200
	2022-07-05
	岳阳高新技术产业园区管理委员会

	47
	岳阳县三一一加油站提质改造
	项目位于岳阳县，为三一一加油站规划条件核实工程测绘。测区面积较小，但由于雨棚高大、遮盖范围较大，通视性较差；采用华测RTK链接湖南CORS图根控制测量、全站仪碎部点采集、内业cass9.1制图，按国家标准规范1:500出图
	工程测量
	1.6000
	2022-05-29
	岳阳县三一一物资贸易有限公司







五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况
（填符合或不符合）

	一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	[bookmark: _GoBack]符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	/

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	/

	
	3.配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	/

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	/

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	/

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	/

	
	7.配置红黑电源。
	/

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	/

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合



