




  湖南新禹规划设计有限公司 测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
（仅填写非涉密信息）










一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	湖南新禹规划设计有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	湖南省长沙市岳麓山大学科技城洋湖街道先导路69号禧荣商业广场D-7栋103、104号

	法定代表人
	周学青

	资质等级类别
	乙级:摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程












二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	周艳平
	男
	43
	/






















	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	周培
	男
	41
	/

	2
	周学青
	女
	47
	/

	3
	张小平
	女
	38
	/

	4
	周俊湘
	男
	37
	/

	5
	覃佐平
	男
	39
	/

	6
	曾亚丹
	男
	44
	/












	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	刘潇
	男
	29
	/














三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS 接收机(不低于 5rm+1ppm精度)
	华测X6
	2

	2
	全站仪(不低于2秒级精度)
	天宇CTS632R6
	1

	3
	水准仪(不低于S1级精度)
	威斯曼AL9-32
	1

	4
	摄影测量系统
	自动建模系统
	1

	5
	遥感图像处理系统
	天际航实景三维测图系统
	1

	6
	地理信息系统平台软件
	地籍地形成图软件南方CASS
	1

	7
	地理信息处理软件
	MapGIS K9地理信息系统
	1




四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额
（万元）
	验收时间
（据实填写）
	验收机构（据实填写）

	1
	洪江市黔城镇全域土地综合整治项目-新增耕地开发与建设用地增减挂钩子项全过程技术服务合同
	怀化洪江市 按照选址复核、规划设计、验收入库等阶段对乙方工作内容及成果交付等事项进行约束，乙方最终工作成果向甲方提供文字及图件纸质版资料陆套，电子文件壹套。 一、选址复核阶段: 工作内容: (1)提供项目所需基础资料清单，配合甲方取得项目选址所需最新土地利用现状、地籍变更、生态红线、林地资源保护等各种项目选址所需的基础资料: (2)根据甲方提供的基础资料，严格按照各级主管部门相关规定进行图上判读，及时将成果报告甲方，并配合甲方与相关各局进行资源图上核实，获取签章意见; (3)应严格按照各级主管部门相关规定进行实地踏勘，选取后备资源，完成土地清查，并准备图件资料参与各级现场选址复核工作; (4)配合甲方取得各级相关部门应出具的各种资料，包括但不限于县自然资源等局选址审查意见、专家评审意见、县政府同意开发的意见，市自然资源局选址复核意见等。 二、规划设计阶段: 工作内容:(1)乙方根据选址确定的范围编制项目可行性研究报告，通过专家评供现状测量图与航测图;协助甲方完成项目立项工作； (2)根据项目立项确定的范围开展项目区前期勘测与外业航测，提供现状测量图与航测图； (3)编制项目规划设计文件和预算书，并报专家及相关单位进行审批，参加相关评审会并负责汇报和疑难问题的解答； (4)协助甲方取得项目建设任务书; 三、验收入库阶段: 工作内容: (1)负责向甲方及施工单位进行技术交底; (2)根据施工现场情况与甲方要求，及时派遣专业技术人员提供施工指导，并完成设计变更等后期服务工作; (3)现场施工基本完成后，及时开展竣工测量与外业航拍;提供符合要求的竣工图与航拍影像; (4)根据最终竣工测量成果汇总变更设计资料，并协助甲方完成竣工验收。 四、指标确认与入库 工作内容: (1)项目竣工验收后，为完成省厅指标确认工作，乙方负责报卷所需资料的收集、整理以及远程报卷系统操作等工作; (2)项目指标确认后，乙方将继续完成上图入库等后续工作。
	摄影测量与遥感
	135.2800
	2026.08.31
	洪江市自然资源局

	2
	长沙市补充耕地资源精细化调查评价
	长沙市 甲方委托乙方承担长沙市补充耕地资源精细化调查评价的相关工作，根据磋商文件对项日服务内容及服务要求的规定，对市域内(雨花区、芙蓉区、天心区、开福区、望城区)的恢复耕地(标注属性为即可恢复和工程恢复类图斑)、损毁耕地、非耕地图斑(未标注恢复属性的园地、林地、坑塘水面等其他农用图斑)进行精细化调查评价，编写长沙市内五区补充耕地资源精细化调查评价报告:筛选与集中连片的现状耕地和永久基本农田毗邻的超过100亩的集中连片区域设定为"提质扩面"项目片区，揽底出"提质扩面"项目片区数量，划分项目片区并落图，建立"提质扩面"项目库和补充耕地资源数据库;统筹安排项目实施、验收、指标确认等相关工作，建立补充耕地项目指标动态管理平台:在内五区补充耕地资源精细化调查评价工作开始后1个月左右发布《长沙市补充耕地精细化调查评价技术方案》;整合全市域各县市区的调查评价成果，形成长沙市补充耕地资源数据库，建立日常管理机制和管理平台，对全市"占补平衡"与"进出平衡"以及"耕作层剥离再利用"进行高效动态管理。甲方委托乙方承担长沙市补充耕地资源精细化调查评价的相关工作，根据磋商文件对项目服务内容及服务要求的规定，对市域内(雨花区、芙蓉区、天心区、开福区、望城区)的恢复耕地(标注属性为即可恢复和工程恢复类图斑)、损毁耕地、非耕地图斑(未标注恢复属性的园地、林地、坑塘水面等其他农用图斑)进行精细化调查评价，编写长沙市内五区补充耕地资源精细化调查评价报告;筛选与集中连片的现状耕地和永久基本农田毗邻的超过100亩的集中连片区域设定为“提质扩面"项目片区，摸底出"提质扩面"项目片区数量，划分项目片区并落图，建立"提质扩面"项目库和补充耕地资源数据库;统筹安排项目实施、验收、指标确认等相关工作，建立补充耕地项目指标动态管理平台;在内五区补充耕地资源精细化调查评价工作开始后1个月左右发布《长沙市补充耕地精细化调查评价技术方案》;整合全市域各县市区的调查评价成果，形成长沙市补充耕地资源数据库，建立日常管理机制和管理平台，对全市"占补平衡"与"进出平衡"以及"耕作层剥离再利用"进行高效动态管理。
	地理信息系统工程
	68.7800
	2024.12.30
	长沙市土地整理中心

	3
	新田县石羊镇赤湾头村、龙眼头村农用地整治项目现场勘测
	湖南省永州市 1、乙方应根据上级批准的项目类型、性质、项目范围等控制指标，对项目区现场进行充分调查的基础，开展现场测绘工作。 2、按规定时间向甲方提交项目测绘工作成果送审资料二套，电子版一套。提交的成果应满足设计需要，相关图件制作应符合土地开发整理行业有关规定。
	工程测量
	1.7407
	2023.12.29
	新田县自然资源局

	4
	双峰县2023年第十五批次建设用地项目(桃树安置区)
	怀化洪江市
按照选址复核、规划设计、验收入库等阶段对乙方工作内容及成果交付等事项进行约束，乙方最终工作成果向甲方提供文字及图件纸质版资料陆套，电子文件壹套。
一、选址复核阶段:
工作内容:
(1)提供项目所需基础资料清单，配合甲方取得项目选址所需最新土地利用现状、地籍变更、生态红线、林地资源保护等各种项目选址所需的基础资料:
(2)根据甲方提供的基础资料，严格按照各级主管部门相关规定进行图上判读，及时将成果报告甲方，并配合甲方与相关各局进行资源图上核实，获取签章意见;
(3)应严格按照各级主管部门相关规定进行实地踏勘，选取后备资源，完成土地清查，并准备图件资料参与各级现场选址复核工作;
(4)配合甲方取得各级相关部门应出具的各种资料，包括但不限于县自然资源等局选址审查意见、专家评审意见、县政府同意开发的意见，市自然资源局选址复核意见等。
二、规划设计阶段:
工作内容:(1)乙方根据选址确定的范围编制项目可行性研究报告，通过专家评供现状测量图与航测图;协助甲方完成项目立项工作；
(2)根据项目立项确定的范围开展项目区前期勘测与外业航测，提供现状测量图与航测图；
(3)编制项目规划设计文件和预算书，并报专家及相关单位进行审批，参加相关评审会并负责汇报和疑难问题的解答；
(4)协助甲方取得项目建设任务书;
三、验收入库阶段:
工作内容:
(1)负责向甲方及施工单位进行技术交底;
(2)根据施工现场情况与甲方要求，及时派遣专业技术人员提供施工指导，并完成设计变更等后期服务工作;
(3)现场施工基本完成后，及时开展竣工测量与外业航拍;提供符合要求的竣工图与航拍影像;
(4)根据最终竣工测量成果汇总变更设计资料，并协助甲方完成竣工验收。
四、指标确认与入库
工作内容:
(1)项目竣工验收后，为完成省厅指标确认工作，乙方负责报卷所需资料的收集、整理以及远程报卷系统操作等工作;
(2)项目指标确认后，乙方将继续完成上图入库等后续工作。
	界线与不动产测绘
	1.5413
	2020.05.29
	双峰县自然资源局



五、体系制度要求

	具体要求
	申请单位情况
（填符合或不符合）

	一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	/

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	/

	
	3.配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	/

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	/

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	/

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	/

	
	7.配置红黑电源。
	/

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	/

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合
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