


  湖南大麓科技有限公司  测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
（仅填写非涉密信息）






一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	湖南大麓科技有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	湖南省长沙市岳麓区学士街道云栖路559号艾邦科技产业园1栋1501房

	法定代表人
	孙赛武

	资质等级类别
	甲级：工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程










二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	吴培秀
	女
	35
	/

	2
	孔庆河
	男
	62
	/

	3
	石爱萍
	女
	57
	/

	4
	张秋林
	男
	52
	/








	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	毛文娟
	女
	39
	/

	2
	尹  昕
	男
	34
	/

	3
	李  恋
	女
	39
	/

	4
	杨晓波
	男
	40
	/

	5
	向玉艳
	女
	33
	/

	6
	马永喜
	男
	44
	/

	7
	龙  健
	男
	37
	/

	8
	周  敏
	男
	37
	/

	9
	扶武松
	男
	37
	/

	10
	郑  鹏
	男
	39
	/

	11
	邹  婷
	女
	36
	/

	12
	唐  飞
	男
	56
	/

	13
	吴红恩
	男
	41
	/



	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	余  慧
	女
	36
	/

	2
	陈纯化
	男
	40
	/

	3
	刘  飞
	男
	50
	/

	4
	田秋军
	男
	38
	/

	5
	谌  祎
	男
	32
	/

	6
	胡  昂
	男
	41
	/

	7
	李嘉伟
	男
	29
	/

	8
	曾  根
	男
	29
	/

	9
	李颂涛
	女
	34
	/








	测绘相关专业技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	郑一波
	男
	41
	土木工程

	2
	易攀伟
	男
	27
	建筑工程技术

	3
	杨家伟
	男
	27
	建筑工程技术

	4
	颜桂森
	男
	25
	水利水电建筑工程

	5
	李  雄
	男
	40
	土木工程

	6
	李祁兵
	男
	26
	软件工程

	7
	雷群明
	男
	30
	建筑工程技术

	8
	陈宇婕
	女
	29
	土木工程

	9
	阳文波
	男
	34
	土木工程

	10
	杨  佳
	男
	39
	环境科学与工程

	11
	黄增良
	男
	44
	建筑工程技术

	12
	涂承富
	男
	32
	电力系统自动化技术

	13
	廖青辉
	男
	45
	建筑工程技术

	14
	黄正芳
	男
	34
	建筑工程技术

	15
	蒋德停
	男
	33
	道路桥梁工程技术

	16
	刘顺利
	男
	37
	应用电子技术

	17
	龙  勇
	男
	38
	环境科学与工程

	18
	孙赛武
	男
	43
	能源与环保
















三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	M5
	4

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	M7
	4

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	K5
	5

	4
	全站仪（不低于2秒级精度）
	ZTS-121R
	4

	5
	全站仪（不低于2秒级精度）
	HTS-221R4
	1

	6
	全站仪（不低于2秒级精度）
	HTS-221R
	1

	7
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-332R6
	5

	8
	全站仪（不低于2秒级精度）
	ZTS-121
	1

	9
	水准仪（不低于S1级精度）
	CIT-better
	2

	10
	地理信息处理软件
	地下管线信息管理系统V1.0
	20

	11
	地理信息系统平台软件
	地下管线移动巡检系统V1.0
	20

	
	
	
	67




四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况
（项目地点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额
（万元）
	验收时间
（据实填写）
	验收机构
（据实填写）

	1
	衡南县地下管线普查及信息平台建设、“一厂一策”方案编制、县城排水防涝建设规划方案编制政府采购项目
	衡南县划定区域。 作业内容：管网普查1001.79km。信息平台建设：数据管理子系统、二三维一体化子系统、管线信息共享与发布子系统等9个系统；管理数据标准化处理与入库、三维管线建模、缺陷隐患信息GIS挂接处理共1001.79km；DLG(地形图)数据处理与入库、DOM(数字正射影像)数据处理和入库、DEM(数字高程模型)数据处理和入库208幅
	地理信息系统工程
	525.0363
	2024-10-29
	衡南县住房和城乡建设局

	2
	昆阳镇污水管网排查、修复改造工程项目
	昆阳镇划定区域。 作业内容：涉水污染源调查、排水管道及设施普查、排水口、管道检测、雨污管网错接整改、管网修复与改造、雨污管网非开挖修复、“污水零直排区”创建台账整理等工作
	工程测量
	1276.3690
	2024-09-24
	平阳市昆阳镇人民政府

	3
	江华县污水处理二厂管网系统排查项目
	江华县污水处理二厂辖区约20km的污水管网。 作业内容：对甲方委托范围内的管道进行探查、测绘、内窥检测以及水质水量调查，查明管道管径、位置、高程、连接关系等基本信息、管内存在的结构性与功能性缺陷情况以及污水系统“外水”来源。普查检测长度18.15km，流量监测164次。对古泉路、华鑫路、岩口路、永健路、永康路等路段CCTV检测长度1.7km。为人路、启汉路CCTV检测2.64km、QV检测0.8764km
	界线与不动产测绘
	29.3200
	2024-04-17
	江华瑶族自治县城市管理和综合执法局








五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况
（填符合或不符合）

	一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	/

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	/

	
	3.配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	/

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	/

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	/

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	/

	
	7.配置红黑电源。
	/

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	/

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	[bookmark: _GoBack]管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合




