


  株洲市规划测绘设计院有限责任公司  测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
（仅填写非涉密信息）






一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	株洲市规划测绘设计院有限责任公司

	单位性质
	国有企业

	注册地址
	株洲市天元区联谊路132号（河西桥头北侧）

	法定代表人
	苏晓青

	资质等级类别
	甲级：工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程
乙级：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地图编制










二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	王  勇
	男
	44
	/

	2
	张  畅
	女
	42
	/

	3
	张松彪
	男
	43
	/

	4
	廖名葵
	男
	42
	/

	5
	秦真珍
	女
	44
	/

	6
	唐灿文
	男
	45
	/

	7
	吴秀娟
	女
	41
	/

	8
	李  晴
	女
	36
	/

	9
	鲁勇波
	男
	50
	/

	10
	帅  亮
	男
	36
	/

	11
	李  赞
	男
	47
	/

	12
	陈友利
	男
	53
	/














	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	文  平
	男
	36
	/

	2
	张  洋
	男
	37
	/

	3
	谷健平
	男
	47
	/

	4
	杨  巍
	男
	37
	/

	5
	刘自立
	男
	31
	/

	6
	谭骁骁
	男
	36
	/

	7
	王  昊
	男
	39
	/

	8
	范荣华
	男
	32
	/

	9
	熊行健
	男
	35
	/

	10
	谭  衡
	男
	35
	/

	11
	罗  昊
	男
	35
	/

	12
	文  钦
	男
	38
	/

	13
	彭俊雄
	男
	38
	/

	14
	谭  俊
	男
	33
	/

	15
	张世欣
	男
	35
	/

	16
	邓  宇
	男
	37
	/

	17
	唐  辉
	男
	49
	/

	18
	熊  颖
	女
	34
	/

	19
	何知睿
	男
	31
	/

	20
	赵  威
	男
	31
	/













	测绘相关专业技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	王  刃
	男
	57
	建筑学

	2
	周南金
	男
	40
	城市规划

	3
	齐佳利
	女
	44
	城市规划

	4
	唐志军
	男
	47
	城市规划

	5
	赵娟娟
	女
	46
	给排水工程

	6
	余  坤
	男
	37
	给水排水

	7
	肖身德
	男
	58
	公路与桥梁

	8
	李朝晖
	男
	52
	网络规划设计师

	9
	熊  瑶
	女
	40
	公路与桥梁

	10
	谢纪祥
	男
	41
	公路与桥梁

	11
	王  琦
	男
	40
	通信技术

	12
	吕  玮
	女
	38
	环境规划与管理工程

	13
	宋佳音
	女
	37
	档案

	14
	杜  婷
	女
	40
	档案























三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达F5
	2

	2
	手持测距仪
	徕卡D2
	2

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	海星达H32
	3

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达V98
	3

	5
	全站仪（不低于2秒级精度）
	徕卡TS06
	1

	6
	全站仪（不低于2秒级精度）
	索佳NET05
	1

	7
	全站仪（不低于2秒级精度）
	索佳NET05AX
	1

	8
	全站仪（不低于2秒级精度）
	索佳CX-102
	3

	9
	全站仪（不低于2秒级精度）
	索佳CX-52
	3

	10
	全站仪（不低于2秒级精度）
	索佳IM-52
	2

	11
	水准仪（不低于S1级精度）
	索佳SDL30
	2

	12
	摄影测量系统
	航天远景MapMatrix V4.1
	8

	13
	无人飞行测量采集系统
	飞马D2000
	1

	14
	无人飞行测量采集系统
	天途M8F8
	1

	15
	无人飞行测量采集系统
	大疆M600 PRO
	1

	16
	三维激光扫描仪
	法如FARO FOCUS S350
	1

	17
	地下管线探测仪
	杰恩APL
	1

	18
	地下管线探测仪
	雷迪RD8000PXL
	3

	19
	测深仪
	宏达尔HDCS50
	2

	20
	测深仪
	南方SOUTH SDE-28
	1

	21
	地理信息处理软件
	南方cass9.1
	40

	22
	地理信息处理软件
	中望CAD平台软件V2020
	86

	23
	地理信息系统平台软件
	株洲市基础地理信息系统1.0
	20

	24
	数据服务器
	IBM X3650 M2
	2

	25
	数据服务器
	IBM X3850 X6
	2

	26
	图形输出设备（A0幅面）
	佳能IPF 8010S
	1

	27
	图形输出设备（A0幅面）
	惠普HP 7100
	1














四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况
（项目地点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额
（万元）
	验收时间
（据实填写）
	验收机构
（据实填写）

	1
	株洲市1：500地形图整合建库项目
	完成了株洲市辖区891.39平方公里数据整合（现有国土、规划两套1:500地形图成果）、数据缩编、数据汇交及更新“一张图”等任务
	工程测量
	236.0000
	2021-12-09
	株洲市自然资源和规划局

	2
	2021年度株洲市辖区1：500地形图测绘服务
	本次针对株洲市石峰区、云龙示范区（田心高科园区、职教城区域）地形图进行全面更新测绘，共计完成控制点测量及25平方公里的地形图测绘、数据整理入库和系列比例尺缩编
	工程测量
	99.0000
	2021-12-14
	株洲市自然资源和规划局

	3
	株洲市自然资源和规划局自然资源1:500地形图更新项目
	本项目测绘总面积 45.47 平方公里，测量范围东起湘芸路、火炬大道、京港澳高速，西至株洲市域边界线，南起湘莲大道，北至湘江水线（含古桑洲）
	工程测量
	180.8000
	2022-12-15
	株洲市自然资源和规划局

	4
	芦淞区房屋建筑普查
	完成芦淞区7个街道，共计79个行政村（社区）内的78018个房屋建筑图斑普查工作。其中，城镇房屋建筑10598个图斑，农村房屋建筑67420个图斑
	工程测量
	171.2049
	2023-01-05
	株洲市芦淞区住房和城乡建设局

	5
	园区环境改善工程一期田红路（田心路-时代大道西辅道）测量
	1：500地形测量51979.3平方米，综合管线12033.12米，乔木测量124棵，树池181.43平方米，花池895.76平方米
	工程测量
	48.8855
	2023-12-11
	株洲城发城市更新投资建设运营有限公司

	6
	株洲市凿石港基础设施完善及初雨调蓄整治项目工程测量
	株洲市凿石港基础设施完善及初雨调蓄整治项目位于株洲市天元区，具体范围为珠江南路、滨江南路、西环线、泰山路、神农大道和黄山路合围区域，测区内共计41个排水单元（其中房地产单元31个、城中村单元7个、行政机关单元1个、学校1个、公园单元1个）。共完成一级控制点27个，四等水准路线111.88公里；地下管线探测345.001公里；立管调查及测量16258处；1:500地形图测量面积1.678平方公里
	工程测量
	93.1000
	2023-12-06
	株洲市天元区住房和城乡建设局

	7
	果园支渠片区雨污分流改造工程前期工作咨询服务
	果园支渠片区雨污分流改造工程前期工作咨询服务测量包括24个排水单元，测量内容为：1:500地形图测量、排水管线探测、错混接情况探查等
	工程测量
	51.2844
	2024-07-28
	株洲市芦淞区住房和城乡建设局/株洲市发展和改革委员会

	8
	2024年1：500地形图年度更新项目
	本项目实际测绘总面积23.71平方公里，测量范围东起机场大道，西至湘江水线，南起株洲市域边界（边界外扩50米），北至2020年更新边界
	工程测量
	98.4800
	2024-12-13
	株洲市自然资源和规划局

	9
	南湖塘片区雨污分流改造工程前期工作咨询服务
	南湖塘片区雨污分流改造工程前期工作咨询服务测量包括26个排水单元，测量内容为：1:500地形图测量、排水管线探测、错混接情况探查等
	工程测量
	60.4521
	2025-01-08
	株洲市芦淞区住房和城乡建设局/株洲市发展和改革委员会

	10
	博古山公园山体项目网球场钢结构监测服务
	博古山公园山体项目网球场钢结构监测服务项目位于株洲市天元区，衡山西路以南，株洲市二中西北侧的武广新城博古山山顶。本次监测内容为水平位移监测、沉降监测、挠度监测及应力监测
	工程测量
	27.7600
	2025-09-12
	株洲市武广新城开发建设有限公司

	11
	株洲恒大华府三期地下室
	地下室竣工测量101150.91平米，建筑面积核实101150.91平米，高程高度测量2层车库，国土界址点283个，房产实测100723.8平米
	界线与不动产测绘
	85.8940
	2022-08-10
	株洲湘誉房地产开发有限公司

	12
	株洲国家高新区田心片区基础设施建设项目前期咨询服务
	株洲市国家高新区田心片区，数据坐标转换、格式转换、数据服务
	地理信息系统工程
	2.4500
	2026-05-22
	株洲城发城市更新投资建设运营有限公司

	13
	株洲市老城区排水管网更新改造项目前期咨询服务-测量
	本项目项目含株洲市金龙东路雨污水管网、建设北路(清石广场-白石港闸桥)雨污水管网、建设中路(五桥-贺嘉土路)雨污水管网、建设中路(新华西路-株百侧至车站路口)污水管网、新华东路(车诚路-东环北路)雨污水管网、新华西路(红旗广场-大汽配)雨水管网、等12处排水位置
	工程测量
	62.8974
	2026-06-16
	株洲市市政工程维护中心/株洲市发展和改革委员会

	14
	华晨神农湾一期多测合一
	华晨神农湾项目位于株洲市天元区24区庐山路以西，东临庐山路，南面珠江北路，西面森林路，北侧规划31路。本次竣工建筑共10栋
	界线与不动产测绘
	32.0000
	2024-04-23
	株洲华晨房地产开发有限责任公司

	15
	县市区测绘资质巡检及“多测合一”成果质量检查入库项目
	株洲市渌口区、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县；县市区资质巡检、多测合一更新
	地理信息系统工程
	38.9600
	2023-03-06
	株洲市自然资源和规划局

	16
	新型基础测绘株洲建设试点（动力谷片区试点等）
	株洲市；地理实体生产、部件级实景三维建设、数据建库
	地理信息系统工程
	97.7600
	2023-12-11
	株洲市自然资源和规划局

	17
	地理信息数据库维护（基础地理信息库更新）
	株洲市；坐标转换、建模数据入库更新
	地理信息系统工程
	38.8800
	2023-12-11
	株洲市自然资源和规划局

	18
	地理信息数据库维护
	株洲市；入库检查、缩编、入库更新
	地理信息系统工程
	38.9600
	2024-08-10
	株洲市自然资源和规划局















五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况
（填符合或不符合）

	一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	/

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	/

	
	3.配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	/

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	/

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	/

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	/

	
	7.配置红黑电源。
	/

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	/

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	[bookmark: _GoBack]2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合



