


  湖南省亿达测绘有限公司  测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
（仅填写非涉密信息）






一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	湖南省亿达测绘有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	湖南省长沙市天心区万家丽南路二段1029号黑金时代3栋208号房

	法定代表人
	申响国

	资质等级类别
	乙级：工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程










二、专业技术人员
	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	钟伦波
	男
	38
	/

	2
	刘武斌
	男
	34
	/


















	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	李  星
	男
	29
	/

	2
	李小虎
	男
	47
	/

	3
	肖黎明
	男
	33
	/

	4
	付  勇
	男
	27
	/

	5
	申响国
	男
	39
	/














	测绘相关专业技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	陈端洋
	男
	33
	资源环境与城乡规划管理

	2
	王佳芯
	女
	24
	工程造价



















三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	摄影测量系统
	清华三维
	1

	2
	遥感图像处理系统
	大疆智图
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达GNSS接收机V30plus
	1

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达GNSS接收机V96
	1

	5
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达V90
	1

	6
	全站仪（不低于2秒级精度）
	420R
	1

	7
	全站仪（不低于2秒级精度）
	中海达ZTS420R
	1

	8
	地理信息处理软件
	MapGIS K9桌面版
	1

	9
	地理信息系统平台软件
	cass10.1
	1

	10
	手持测距仪
	UNI-T
	1




四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况
（项目地点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额
（万元）
	验收时间
（据实填写）
	验收机构
（据实填写）

	1
	宁乡市城区排水事务
	宁乡市内甲方指定测区范围内1:500地形图测绘；管道测量；横断面测量。
	工程测量
	10.0000
	2024-12-31
	宁乡市城区排水事务中心

	2
	东菱智慧产业园联合测绘项目
	佛山市顺德区内，项目面积约500000平方米，包括规划放线测量、起算数据引测、规划条件核实测量、地下管线测量、人防竣工测量、不动产测量。
	界线与不动产测绘
	29.4000
	2022-12-31
	湖南省第一测绘院

	3
	新化县倾斜航空摄影像控点测量技术合作
	本项目承担新化县1:500地形图更新与汇交项目任务去面积为55平方公里倾斜航空摄影测量像控点制作工作
	摄影测量与遥感
	34.6000
	2022-01-20
	湖南省第二测绘院

	4
	茶陵县2025年度国土变更调查项目
	茶陵县全境内按照自然资源部门下发的调查范围(林草管理范围外)开展年度变更调查前期准备工作，收集整理2025年度内管理数据：一是增减挂钩（含拆旧区和建新区）、土地复垦、土地综合整治、高标准农田建设、退耕还林还草、国土绿化、河湖治理、移民撤村、污染耕地治理、生态修复、永农核实处置、耕地恢复等相关资料；二是批准备案的临时用地、设施农用地资料；三是执法督察工作中发现的图斑矢量数据；四是集体土地所有权登记、征地、供地工作中涉及地类发生变化的图斑矢量数据；五是“三调”和2025年度国土变更调查中未变更到位的历史遗留问题图斑矢量数据；六是耕地后备资源调查、森林资源调查（油茶种植细化调查）等专题调查工作中涉及地类变化的图斑矢量数据；七是省级卫星监测耕地指标解冻解扣、农村乱占耕地建房问题专项整治、突出生态环境问题整改等工作中涉及地类变化的图斑矢量数据；八是乡（镇）级、村级行政区域调查界线发生变化的（包括：名称、代码、界线位置变化），主管部门行政区域界线调整批准文件；九是本年度耕地恢复图斑核实上图；十是其他相关资料。
	地理信息系统工程
	156.7000
	2026-01-15
	茶陵县自然资源局

	5
	2022年度茶陵县国土变更调查项目
	（2）项目地点：茶陵县全境，项目内容：
①.前期准备工作
②.内业核实
③.外业调查
④.内业上图（日常变更）
利用湖南省日常变更内业处理系统，以2021年度国土变更调查数据库为底板，在县级基本库基础上，将县级外业调查成果逐图斑编辑上图，修改图斑边界、录入图斑属性，形成地类图斑更新层；根据图斑实地变化情况，制作举证信息表。
⑤.数据库更新
根据内业上图数据，完成入库检查与数据修改，建设符合国家质量检查的县级年度变更调查数据库，生成各类统计汇总表，导出符合要求的增量成果包，编制文字报告等。
⑥.成果自查和汇总
调查工作完成后，做好成果汇总，对变更调查成果进行100%自检，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性，逐图斑检查变更图斑范围和属性、地类与举证照片是否一致；利用全国统一的数据库质量检查软件检查统一时点增量数据的规范性，形成自查记录。做好市级复核、省级核查与监理、国家级核查意见修改，配合开展国家级“互联网+”在线核查。
	地理信息系统工程
	137.2000
	2023.12.31
	茶陵县自然资源局


[bookmark: _GoBack]五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况
（填符合或不符合）

	一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	/

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	/

	
	3.配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	/

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	/

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	/

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	/

	
	7.配置红黑电源。
	/

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	/

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合



