

 湖南湘达土地规划设计咨询有限公司 测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
（仅填写非涉密信息）






一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	湖南湘达土地规划设计咨询有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	湖南省长沙市天心区刘家冲路鑫远玲珑雅苑1栋403房

	法定代表人
	贺回民

	资质等级类别
	乙级：工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程










二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	谢  晨
	男
	45
	/











	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	贺回民
	男
	51
	/

	2
	杨微微
	女
	33
	/

	3
	周  健
	男
	45
	/


















	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	张  维
	男
	28
	/

	2
	吴  练
	男
	29
	/

	3
	贺  倩
	女
	27
	/


















	测绘相关专业技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	唐朝晖
	女
	30
	土地资源管理

	2
	唐  蓉
	女
	31
	国土空间规划



















三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	水准仪（不低于S1级精度）
	科力达KL90
	1

	2
	水准仪（不低于S1级精度）
	名木坊32X
	1

	3
	无人飞行测量采集系统
	千寻
	1

	4
	三维激光扫描仪
	FUJI XEROX
	1

	5
	三维激光扫描仪
	MC2501
	1

	6
	地理信息处理软件
	MapGIS K9
	2

	7
	手持测距仪
	LS203
	4

	8
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	科力达K5
	2

	9
	全站仪（不低于2秒级精度）
	创元HTS-212
	1

	10
	全站仪（不低于2秒级精度）
	华星HTS-520R
	1

	11
	地理信息处理软件
	MAPGIS
	1



四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况
（项目地点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额
（万元）
	验收时间
（据实填写）
	验收机构
（据实填写）

	1
	关于G322祁东县城改线（三期）工程项目土地报批涉及勘测定界与定桩测量技术服务
	为保障土地补偿准确到组、解决项目用地涉及乡
镇、村组权属争议，通过实地放桩确定权属范围，并对成果进行了内业矢量化处理。工作涵盖91个村民小组，各组按2个桩点标识，共计182个桩点。
	工程测量
	21.0000
	2026-05-07
	祁东县自然资源局

	2
	苏仙区采矿损毁土地外业调查项目
	按湖南省自然资源厅印发的《湖南省采矿损毁土地状况调查实施方案》(湘自资发[2025]32号)要求，开展采矿损毁土地状况外业调查工作，主要工作内容为矿山土地调查、数据库平台建设，调查图斑共计1301个。
	地理信息系统工程
	37.2200
	2026-04-15
	苏仙区自然资源局

	3
	桂阳县2025年度土地、矿产、部省卫片执法及各类国省督查技术服务项目
	(一)督察图斑用地信息套合。(二)督察图斑现状、规划数据套合。
(三)督察执法卷宗资料及违法图斑查处卷宗资料整理与检查。(四)完成督察执法在线系统数据填报。
	地理信息系统工程
	24.9400
	2026-02-28
	桂阳县自然资源局

	4
	金竹山火力发电分公司A区粉煤灰临时堆场及二灰坝灰量测绘项目
	测绘A区粉煤灰临时堆场及二灰坝的地形地貌。
	界线与不动产测绘
	14.8800
	2025-08-30
	湖南大华能源服务有限公司

	5
	大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期、二期“多测合一”竣工验收综合测绘报告
	拟委托办理大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期“多测合一”竣工验收综合测绘报告编制
	地理信息系统工程
	8.1000
	2025-07-12
	大唐华银新化光伏发电有限公司

	6
	大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期“多测合一”竣工验收综合测绘报告
	办理大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目一期“多测合一”竣工验收综合测绘报告及修建性详细规划编制
	地理信息系统工程
	12.6000
	2025-06-30
	大唐华银涟源新能源有限公司

	7
	苏仙区2024年土地矿山卫片督察执法技术服务
	(一)督察执法图斑外业实地调查。
(二)督察图斑用地信息套合。
(三)督察图斑现状、规划数据套合。
(四)违法图斑分析，并逐图斑提出整改方向和整改建议。
(五)督察执法卷宗资料及违法图斑查处卷宗资料整理与检查。
(六)完成督察执法在线系统数据填报。
	地理信息系统工程
	26.8000
	2025-04-08
	苏仙区自然资源局

	8
	祁东县集体土地所有权确权登记成果更新汇交
	本次集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，应充分利用上一轮集体土地所有权确权登记成果作为本次工作的基础和起点，收集各类集体土地权属变化资料，以内业为主，外业为辅，查清祁东县集体土地所有权权属、界线、面积，分类开展成果整理入库、更新、汇交等工作。
	地理信息系统工程
	187.8000
	2024-08-08
	祁东县自然资源局

	9
	犬木塘水库祁东灌区征收土地勘界测绘服务
	犬木塘水库工程是一个以灌溉为主，结合城乡供水，兼顾灌区水生态环境改善以及航运、发电等综合利用效益的水利工程。本次项目主要内容是犬木塘水库祁东灌区征收土地勘界测绘1414.6亩，涉及9个乡镇，约90公里，按照项目要求的时间内完成犬木塘水库祁东灌区征收土地勘测定界工作。
	工程测量
	39.3000
	2024-07-31
	祁东县库区移民事务中心/犬木塘水库祁东灌区工程项目建设协调服务指挥部

	10
	犬木塘水库祁东灌区征地测绘服务项目
	犬木塘水库工程是一个以灌溉为主，结合城乡供水，兼顾灌区水生态环境改善以及航运、发电等综合利用效益的水利工程。工程建设包含枢纽和灌区两部分，枢纽工程位于湖南省邵阳市境内资水中上游,水库总库容约1.4亿m2,灌面积121.71万亩电站总装机30MW；灌区范围位于“衡邵干旱走廊”的中心地带，范围涉及邵阳、衡阳、永州、娄底四市8县(区)。本次项目范围是犬木塘水库祁东灌区征用土地(临时用地)2715.26亩，按照项目要求的时间内完成犬木塘水库祁东灌区征地测绘服务项目土地勘测定界工作。
	工程测量
	87.5000
	2024-05-16
	祁东县库区移民事务中心/犬木塘水库祁东灌区工程项目建设协调服务指挥部

	11
	大唐华银新化石漠化区光伏发电项目一期光伏场区土地勘测定界报告编制及备案项目
	大唐华银新化石漠化光伏发电项目一期项目光伏场区、升压站及全部已租赁区域的土地占用面积测量，出具勘测定界报告，并将该项目的光伏场区等区域至自然资源部门备案。暂按新化一期5207亩，最终结算以备案面积为准。
	工程测量
	26.0300
	2024-07-17
	大唐华银新化光伏有限公司

	12
	大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目二期光伏场区选址土地勘测定界
	依据甲方提供的范围红线完成涟源石漠化区光伏发电项目二期备案区域的外业测量工作：利用HNCORS网和全站仪导线测量结合的方法进行权籍图根控制测量。施测时采用脚架观测且独立观测两次，每次都是稳定10秒钟的固定解，两次观测坐标点位互差不大于3cm时，取平均值作为最终成果，测量范围为大唐华银涟源石漠化区光伏发电项目二期光伏场区选址区域。
	工程测量
	25.8900
	2023-10-30
	大唐华银涟源新能源有限公司

	13
	衡南县耕地卫片监督外业举证与系统填报技术服务项目
	1、部下发衡南县耕地卫片矢量数据(1222个图斑)、武汉督察局下发需整改图斑(88个)等，进行数据转换和内业分析整理;2、利用国土云外业举证App逐图斑开展衡南县耕地卫片图斑外业举证工作。现场拍照举证及填报资料;3根据前期内外业工作成果，在国土调查云工作平台，按照部、省要求填报信息，完成后并上报清单。
	地理信息系统工程
	47.3500
	2023-08-31
	衡南县自然资源局

	14
	苏仙区2023年土地矿山卫片督察执法技术服务项目
	(一)督察执法图斑外业实地调查。
(二)督察图斑用地信息套合。
(三)督察图斑现状、规划数据套合。
(四)违法图斑分析，并逐图斑提出整改方向和整改建议。
(五)督察执法卷宗资料及违法图斑查处卷宗资料整理与检查。
(六)完成督察执法在线系统数据填报。
	地理信息系统工程
	25.9600
	2024-03-15
	苏仙区自然资源局

	15
	祁东县灵官风电场二期测绘项目
	前期准备工作、无人机航飞测量、RTK碎部测量、变更测量补测补飞、变更测量实测、勘测定界报告编制、工程占用土地补偿预算等，以及与本项目需求有关的其他测量服务。
	工程测量
	34.3600
	2023-05-30
	祁东县风电光伏新能源产业发展工作领导小组办公室

	16
	祁东县凤仪风电场测绘项目
	前期准备工作、无人机航飞测量、RTK碎部测量、变更测量补测补飞、变更测量实测、勘测定界报告编制、工程占用土地补偿预算等，以及与本项目需求有关的其他测量服务。
	工程测量
	34.3600
	2023-05-30
	祁东县风电光伏新能源产业发展工作领导小组办公室

	17
	大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏项目光伏场区土地勘测定界报告编制及备案服务
	大唐华银冷水江市采煤塌陷区光伏项目光伏场区全部已租赁区域的土地占用面积测量，出具勘测定界报告，并将该项目的光伏场区等区域至自然资源部门备案，暂按2500亩土地测量，最终结算以备案面积为准。
	工程测量
	12.5000
	2024-07-15
	大唐华银娄底清洁能源有限公司

	18
	涟源市设施农业用地上图入库项目
	涟源市设施农业用地上图入库以第三
次国土调查数据成果为底数，结合历年设施农业用地备案资料，现场测绘核实，与农业农村主管部门数据相印证，做到全覆盖、无遗漏。设施农业用地由甲方负责审核，乙方负责上图入库，以设施项目为单位，在取得用地、设施建成和变更三个阶段通过“设施农业用地监管系统”上图入库。
	地理信息系统工程
	289.0200
	2022-12-31
	涟源市自然资源局

	19
	祁东县设施农业用地上图入库项目
	设施农业用地上图入库以第三次国土调查数据成果为底数，结合历年设施农业用地备案资料，现场测绘核实，与农业农村主管部门数据相印证，做到全覆盖、无遗漏。设施农业用地由甲方负责审核，乙方负责上图入库，以设施项目为单位，在取得用地、设施建成和变更三个阶段通过“设施农业用地监管系统”上图入库。
	地理信息系统工程
	93.9500
	2022-12-31
	祁东县自然资源局

	20
	祁阳市设施农业用地上图入库项目
	设施农业用地上图入库以第三次国土调查数据
成果为底数，结合历年设施农业用地备案资料，现场测绘核实，与农业农村主管部门数据相印证，做到全覆盖、无遗漏。设施农业用地由甲方负责审核，乙方负责上图入库，以设施项日为单位，在取得用地、设施建成和变更三个阶段通过“设施农业用地监管系统”上图入库。
	地理信息系统工程
	156.8800
	2022-07-15
	祁阳市自然资源局

	21
	冷水江市农业设施用地上图入库项目
	设施农业用地上图入库以第三次国土调查数据
成果为底数，结合历年设施农业用地备案资料，现场测绘核实，与农业农村主管部门数据相印证，做到全覆盖、无遗漏。设施农业用地由甲方负责审核，乙方负责上图入库，以设施项日为单位，在取得用地、设施建成和变更三个阶段通过“设施农业用地监管系统”上图入库。
	地理信息系统工程
	95.6000
	2022-04-30
	冷水江自然资源局









[bookmark: _GoBack]五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况
（填符合或不符合）

	一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	/

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	/

	
	3.配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	/

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	/

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	/

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	/

	
	7.配置红黑电源。
	/

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	/

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合



