


    长沙测绘有限公司    测绘资质证书延续申请
主要信息公开表
（仅填写非涉密信息）






一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	长沙测绘有限公司

	单位性质
	国有企业

	注册地址
	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡丁字路口火炬城001栋423

	法定代表人
	蒋  捷

	资质等级类别
	甲级：工程测量、界线与不动产测绘










二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	李沐春
	女
	45
	/

	2
	沈湘文
	男
	51
	/

	3
	徐险峰
	男
	51
	/

	4
	王  琦
	男
	46
	/

	5
	张晓红
	女
	43
	/

	6
	赵  秦
	男
	45
	/

	7
	李建云
	男
	41
	/






	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	杨书义
	男
	36
	/

	2
	周孟轩
	男
	36
	/

	3
	张海鹏
	男
	40
	/

	4
	朱睿翔
	男
	37
	/

	5
	闵  虎
	男
	35
	/

	6
	刘  杰
	女
	34
	/

	7
	刘思奇
	男
	33
	/

	8
	唐  婕
	女
	34
	/

	9
	马文彬
	男
	32
	/

	10
	孙晓剑
	男
	40
	/

	11
	谢  坤
	男
	34
	/

	12
	刘振家
	男
	33
	/

	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	刘  智
	女
	30
	/

	2
	莫嵘峰
	男
	31
	/

	3
	康  腾
	男
	32
	/

	4
	梁  雄
	男
	32
	/

	5
	王进飞
	女
	38
	/

	6
	王  祥
	男
	31
	/

	7
	董凌云
	男
	36
	/

	8
	曹本立
	男
	39
	/

	9
	李  眉
	女
	45
	/







	测绘相关专业技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	陈  柯
	男
	45
	土木工程

	2
	胡  阳
	男
	38
	土木工程

	3
	袁亚飞
	男
	36
	土木工程

	4
	唐婉迪
	女
	35
	建筑工程

	5
	刘  成
	男
	38
	道路桥梁工程技术

	6
	姚琼新
	女
	44
	土木工程

	7
	徐萼辉
	男
	51
	计算机及应用

	8
	唐  波
	男
	33
	[bookmark: _GoBack]工程力学

	9
	宋翰清
	男
	34
	交通土建工程

	10
	杨  珂
	男
	39
	土木工程

	11
	李兴熠
	男
	31
	计算机科学与技术

	12
	万  友
	男
	27
	建筑工程

	13
	李  超
	男
	36
	建筑工程测量

	14
	高  雷
	男
	39
	建筑工程























三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	中海达V5
	6

	2
	地下管线探测仪
	RIDGID
	2

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	极点
	3

	4
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	南方创享
	3

	5
	全站仪（不低于2秒级精度）
	尼康NI02.M+
	1

	6
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-552R8
	2

	7
	全站仪（不低于2秒级精度）
	南方NTS-A12R10
	1

	8
	全站仪（不低于2秒级精度）
	拓普康MS05AXII
	1

	9
	水准仪（不低于S1级精度）
	南方DL-2007
	2

	10
	水准仪（不低于S1级精度）
	天宝DINI03
	1

	11
	无人飞行测量采集系统
	大疆精灵4P RTK
	1

	12
	无人飞行测量采集系统
	致睿ZR-M66
	1

	13
	地下管线探测仪
	RD8100
	2

	14
	地理信息处理软件
	综合测绘管理系统
	1

	15
	地理信息处理软件
	项目测绘及业务管理系统
	1

	16
	地理信息处理软件
	房产三维应用分析系统
	1

	17
	手持测距仪
	徕卡D5
	2










四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况
（项目地点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额
（万元）
	验收时间
（据实填写）
	验收机构
（据实填写）

	1
	2024基础测绘
	本项目为开福区鹅羊山片区、芙蓉区与雨花区花桥农大片区、天心区新开铺片区开展修补测，测绘总面积15平方公里，主要工作为布设E级GPS控制网、测绘 1:500 地形图，成果用于更新完善住建楼盘表数据库，支撑房屋网签备案、产权管理、不动产登记等工作。项目采用无人机倾斜摄影、激光雷达点云扫描等新技术，构建空天地协同作业模式，严格遵循《房产测量规范》《城市测量规范》，落实多级质检。测绘成果将汇入市级数据库，为房产产权产籍管理、税费征管、城镇规划建设提供权威空间与属性数据，夯实房地产管理数据底座，助力规范房产交易、防范管理风险。
	工程测量
	105.0000
	2024-11-23
	长沙市房屋交易管理中心

	2
	2023基础测绘
	本项目由长沙测绘有限公司承接，公司于2023年8月29日中选，2023年9月25日签订合同，合同编号CSCG-202306300010-1；项目完成马栏山片区（万家丽路以西）、城北片区（西起长青路、东至中青路，南起北二环、北至兴联路）修补测工作，测绘总面积9平方公里。楼盘表由住建部门依托房产测绘成果建立，是房屋网签备案、交易及安全管理的基础数据库。
	工程测量
	65.5000
	2023-12-01
	长沙市房屋交易管理中心

	3
	中建梅溪湖中心三期（1号楼、2号楼、G05地块地下室）“多测合一”测绘项目
	受湖南中建信和梅溪湖置业有限公司委托，对中建梅溪湖中心三期1号楼、2号楼、G05地块地下室开展竣工综合测绘。该项目地处梅溪湖商圈最核心地段，总建筑面积约207632.9平方米，为梅溪湖北岸最高标志性建筑。我司提供了项目验收阶段全流程“多测合一”测绘服务，主要涉及到房产实测、规划条件核实和土地核验测量任务，为审批部门监管、验收提供准确详细测绘数据支撑，保障项目顺利进行。
	界线与不动产测绘
	39.0000
	2024-08-14
	湖南中建信和梅溪湖置业有限公司、湖南省测绘产品质量检验中心

	4
	万家丽路快速化改造(二期)(芙蓉路东一湘府路)项目地形图及地下管线测量项目
	万家丽路快速化改造（二期）测绘项目地处长沙主城区南部、长株潭融城核心区域，线路北起湘府路与万家丽路交叉口，南至芙蓉路以东，全长约9.8公里，跨雨花区、天心区，涉及洞井、同升、先锋等街道。测区以道路中线向两侧各100米带状布设，局部加宽，总面积约1.67平方公里。项目2024年6月24日启动，8 月22日完工，工期60日历日，按期完成。主要开展 1:500 地形图测绘与地下管线探测工作，累计完成 1:500 地形图 41.32 幅，探测各类地下管线总长 222.53 公里，为该快速路改造工程提供基础测绘数据支撑。
	工程测量
	144.4300
	2024-08-29
	长沙奥体新城投资开发有限责任公司

	5
	湖南金融中心环境整治工程地形、苗木及道路管线测绘
	本项目为湖南金融中心环境整治工程测绘项目，地处湘江新区滨江片区，范围北至坦山路、南至渔人码头、西至银杉路、东至湘江西岸，面积约1.3平方公里，服务于落实《湖南金融中心建设五年（2022-2026 年）行动计划》，打造宜居宜业宜游的金融片区。长沙测绘有限公司2022年4月签订合同，工期30天，5月进场开展市政道路、公园广场地形测量、管线探测、小区外立面及苗木测量工作，6月提交成果。项目完成地下管线探测34.6公里、1:500 地形图29.5幅、立面及苗木测点9465个，成果经施工验证准确可靠。
	工程测量
	95.8700
	2024-08-14
	长沙市滨江新城建设开发有限责任公司、湖南省测绘产品质量检验中心

	6
	新韶山南路(西湖路-昭山大道)工程竣工测量项目
	新韶山南路（西湖路 - 昭山大道）竣工测量项目地处长沙南部、长株潭融城核心地带，线路北起西湖路，南至昭山大道，衔接湘潭昭山示范区，跨天心区暮云、南托街道。项目工期为2024年6月17日至7月16日，共30日历日，按期完工。项目主要开展控制测量、1:500竣工图测绘、地籍测量、地下管线测量、细部点及工程线路测量，同步完成成果整理。实测完成1:500地形图403格，地籍测量面积391883.75㎡，管线测量50.33公里，细部点1527个，工程线路测量7公里，成果可反映工程竣工现状，支撑权属登记、施工质量核验及工程验收。
	工程测量
	43.4200
	2024-07-26
	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司





五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况
（填符合或不符合）

	一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	/

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	/

	
	3.配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	/

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	/

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	/

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	/

	
	7.配置红黑电源。
	/

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	/

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合



