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一、单位基本情况及所申请延续资质等级类别
	单位名称
	湖南天美环境管理有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	湖南省郴州市北湖区涌泉街道冲口路五岭公园旁

	法定代表人
	曾建宏

	资质等级类别
	乙级：工程测量、界线与不动产测绘










二、专业技术人员
	测绘专业中级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	曾建宏
	男
	46
	/

	2
	周志芳
	男
	64
	/


















	测绘专业初级技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	高  丹
	女
	45
	/

	2
	宋秀辉
	男
	30
	/

	3
	陈  广
	男
	29
	/

	4
	曾繁兵
	男
	38
	/
















	测绘相关专业技术人员

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	雷智君
	男
	40
	/





















三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	全站仪（不低于2秒级精度）
	星瑞达FⅡ
	1

	2
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	思拓力S3Ⅱ
	1

	3
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	华测E93
	1

	4
	水准仪（不低于S1级精度）
	星瑞达TAL2
	1









四、测绘项目清单
	序号
	项目名称
	基本情况
（项目地点、作业内容等）
	所属专业类别
	项目金额
（万元）
	验收时间
（据实填写）
	验收机构
（据实填写）

	1
	桂新高速郴州苏仙段（东段）白露塘镇雅市坪村及许家洞镇黄草村房屋及附属设施调查丈量测绘
	项目地点：苏仙区白露塘镇雅市坪村及许家洞镇黄草村
作业内容：桂新高速郴州苏仙段(东段)许家洞镇(黄草村)红线内征地面积为227.338亩，放样长约3084米(两次)，房屋实测正房11栋，杂房及其他棚类39栋，附属物共596件，青苗实测面积227.338亩，白露塘镇(雅市坪村)红线内征地面积为456.268亩，青苗实测面积456.268亩，放样长约4728米(两次)，房屋实测正房15栋，杂房及其他棚类60栋，附属物共524件。
	界线与不动产测绘
	30.3868
	2026-03-27
	郴州市苏仙区自然资源测绘队

	2
	郴州市“西城门户”华康片区同心桥村村民拆迁安置项目及配套设施工程边坡监测项目
	项目地点：北湖区同心桥村
作业内容：1.通过施工和环境监测进行信息反馈及预测预报，优化施工组织设计，指导现场施工，确保高边坡施工的安全、质量及工程项目的社会、经济、环境效益。
2.掌握边坡围岩动态和防护结构的工作状态，利用量测结果指导施工，增加施工的安全可靠性。
3.及时预测和反馈，预见事故和险情，以便及时采取措施，防患于未然，保证指导施工顺利进行。
4.验证防护结构形式、防护参数的合理性，评价防护结构、施工方法的合理性及其安全性，确定合理的防护时间。
5.为优化设计提供数据，为调整施工方法提供依据。
6.积累量测数据，总结经验，为未施工的边坡的设计和施工提供工程类比的依据。为节省工程投资，提高项目工程高边坡的设计和施工水平提供科学依据和技术保证。
	工程测量
	52.4684
	2025-08-18
	郴州百福拆迁安置有限公司

	3
	皇廷江山府房产测绘
	项目地点：嘉禾县嘉园路
作业内容：1.建设工程规划竣工测绘：1：500竣工规划图测绘、验测高程、验测高度、验测平面位置、建筑基底面积测绘、绿地面积测绘、车位测绘、行政主管部门确定的其它内容。
2.建设工程建筑面积测绘（设计、竣工）。
3.房产测绘：房产测绘（实测）。
4.地籍测绘：1：500地籍测绘、地籍图、宗地图制作、宗地面积量算及土地面积分摊计算等。
	界线与不动产测绘
	26.8000
	2025-10-20
	嘉禾县犇鑫置业开发有限责任公司

	4
	郴州市北湖区万华片区地形测量
	项目地点：北湖区万华片区
作业内容：1. 完成测区地形图测绘，实施平面及高程控制测量，开展外业碎部测绘，实地采集地物、地貌、高程等现状要素。
2. 开展内业编辑成图，按照规范编制数字地形图，核查地物地貌完整性与数据精度。
3. 完成成果质量检查，整理控制点数据、数字地形图、技术文档等全套资料，成果满足工程规划设计使用需求。
	工程测量
	37.9900
	2023-01-05
	郴州市百福投资集团有限公司


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况
（填符合或不符合）

	一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	符合

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	符合

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	符合

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	符合

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	符合

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	符合

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	符合

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	符合

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	/

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	/

	
	3.配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	/

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	/

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	/

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	/

	
	7.配置红黑电源。
	/

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	/

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	符合

	
	2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	符合

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	符合

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	符合

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	符合

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	符合

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	符合

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	符合

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	符合

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	符合

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	符合

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	符合

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	符合

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	符合



